技术参数

1.管电压：150 kV

2.焦点大小：0.6mm，1.2mm

3.输入功率：85-100 kW

4.热容量：300 kHU

5.阳极尺寸：90mm

6.阳极靶角：13゜

7.阳极转速：9000 RPM